Aktualizacia cez USB kluc ak este NEMATE vytvoreny setting:
Subor s koncovkou *.abs nahrajte na USB kluc, v menu najdete polozku aktualizacia pomocou USB, na DO stlacte OK, prejdite dole na polozku start a na DO stlacte OK. Prijimac sa sam restartuje.

Aktualizacia cez USB kluc ak uz MATE vytvoreny setting:
Subor s koncovkou *.abs nahrajte na USB kluc, v menu najdete polozku aktualizacia pomocou USB, na DO stlacte OK, na druhej polozke vyberte MAIN CODE, prejdite dole na polozku start a na DO stlacte OK. Prijimac sa sam restartuje.


Zaloha settingu je riesena pomocou DUMP suboru:
To znamena ze prvy prijimac si nasoftujte rucne. V menu najdite polozku aktualizacia pomocou USB, na DO stlacte OK, zvolte druhu polozku DUMP, prejdite dole na start, na USB kluci sa Vam vytvori dump.abs subor. USB kluc vlozte do noveho prijimaca, v menu najdete polozku aktualizacia pomocou USB, na DO stlacte OK, na prvej položke vyber DUMP, na druhej polozke vyber ALLCODE (nahra sa Vam aj soft z prijimaca, v ktorom ste robili dump) a prejdite dole na start, na DO stlacte OK. Prijimac sa sam restartuje a mate nahrany aj setting aj soft.